|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория | Проставить знак | Количество ТС |
| **L** - мототранспортные средства |  |  |
| **М1**- транспортные средства, для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения |  |  |
| **М2** -транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн |  |  |
| **М3** - транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн |  |  |
| **N1**-транспортные средства, для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн |  |  |
| **N2** - транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн |  |  |
| **N3** - транспортные средства, для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн |  |  |
| **О** - прицепы (полуприцепы) к легковым и грузовым автомобилям, мотоциклам, мотороллерам и квадроциклам |  |  |

Обращаем внимание, в настоящее время законодательно предусмотрено оформление полиса ОСАГО в электронном виде и у владельцев транспортных средств имеется возможность самостоятельно оформить полис ОСАГО в электронном виде при наличии диагностической карты технического состояния транспортного средства.